2020年11月27日

・軟岩(炭酸塩岩)の圧縮試験に関する応力-歪の表を作る際の応力の値は、20 kgf/cm2

硬岩(砂岩)については50 kgf/cm2ごとに表を作成してください。

・質問などがあれば研究室に来てください!